(別記第7号様式)
地質分析結果証明書
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様
登録事業番号　　　　　　　　　　
分析機関名　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　印
所在地　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　
環境計量士　　　　　　　　印
　　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を下記のとおり証明します。　　　(検体区分　　　　　)	
　　計量の対象	測定値	定量下限値	基準値	測定方法	
単位					
カドミウム	mg／l	　	　	0.01	日本工業規格	KO102　55、昭和46．環告第59号付表1	　	
全シアン	mg／l	　	　	不検出	日本工業規格	KO102　38(38.1.1の方法を除く)
	
有機燐	mg／l	　	　	不検出	昭和49.環告第46号付表1、日本工業規格　KO102　31.1のガスクロマトグラフ法以外のもの	
鉛	mg／l	　	　	0.01	日本工業規格	KO102　54、昭和46．環告第59号付表1	　	
六価クロム	mg／l	　	　	0.05	日本工業規格	KO102　65.1昭和46．環告第59号付表1	　	
砒素	mg／l	　	　	0.01	日本工業規格	KO102　61、昭和46．環告第59号付表2	　	
総水銀	mg／l	　	　	0.0005	昭和46．環告第59号付表3	
アルキル水銀	mg／l	　	　	不検出	昭和46．環告第59号付表4、昭和49．環告第64号付表4	　	
PCB	mg／l	　	　	不検出	昭和46．環告第59号付表5	
ジクロロメタン	mg／l	　	　	0.02	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.2	
四塩化炭素	mg／l	　	　	0.002	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
1,2―ジクロロエタン	mg／l	　	　	0.004	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.1、5.3.2	
1,1―ジクロロエチレン	mg／l	　	　	0.02	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.2	
シス―1,2―ジクロロエチレン	mg／l	　	　	0.04	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.2	
1,1,1―トリクロロエタン	mg／l	　	　	1	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
1,1,2―トリクロロエタン	mg／l	　	　	0.006	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
トリクロロエチレン	mg／l	　	　	0.03	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
テトラクロロエチレン	mg／l	　	　	0.01	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5	
1,3―ジクロロプロペン	mg／l	　	　	0.002	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.1	
チウラム	mg／l	　	　	0.006	昭和46．環告第59号付表6	
シマジン	mg／l	　	　	0.003	昭和46．環告第59号付表7第1、第2	
チオベンカルブ	mg／l	　	　	0.02	昭和46．環告第59号付表7第1、第2	
ベンゼン	mg／l	　	　	0.01	日本工業規格	KO125　5.1、5.2、5.3.2	
セレン	mg／l	　	　	0.01	日本工業規格	KO102　67.2、昭和46.環告第59号付表2	　	
農用地田に限る	砒素	mg／kg	　	15	昭和50．総令第31号第1条第3項及び第2条	含有試験	
	銅	mg／kg	　	125	昭和47．総令第66号第1条第3項及び第2条		
検体の性状	形状	　	色	　	匂い	　	
備考	

検体	採取年月日	　　　年　　　月　　　日　　　　採取者所属：　　　　　　職氏名：　　　　　　印	
	採取場所	　	採取者連絡先　TEL：	
	発生場所	　	工事名